**Pakiet nr 4 Zał. nr 2.4 do SWZ**

**Zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych - 2 szt.**

Producent :

Kraj pochodzenia :

Oferowany model :

Nr katalogowy :

Rok produkcji minimum : 2021

|  |
| --- |
| **Pakiet 4 - Zestaw do intubacji trudnych dróg oddechowych - 2 szt.** |
| **L.p.** | **Parametry**  | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** |
| 1. | Nazwa, model, typ  | podać |   |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021r. | TAK |  |
| 3. | Nazwa producenta/kraj pochodzenia | podać |   |
| 4. | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej minimum 2,8 cala | TAK, podać |   |
| 5. | Możliwość bezprzewodowego przesyłania obrazu na żywo bezpośrednio do innych urządzeń poprzez komunikację WiFi | TAK |   |
| 6. | Wewnętrzna pamięć umożliwia nagrywanie filmów o długości min. 30 min | TAK |   |
| 7. | Możliwość przechowywania min. 10 godzin nagrań | TAK |   |
| 8. | Port Micro-USB do zgrywania plików do komputera w celu archiwizacji | TAK |   |
| 9. | Wskaźnik naładowania akumulatora na obudowie oraz na monitorze | TAK |   |
| 10. | W pełni naładowany akumulator wystarczający na ok 4 godziny pracy monitora | TAK |   |
| 11. | Pełny cykl ładowania monitora maksymalnie 120 min | TAK |   |
| 12. | Stacja dokująca z ładowarką i etui w zestawie | TAK |   |
| 13. | Monitor przystosowany do pracy z wideolaryngoskopami jednorazowego użytku o parametrach: | TAK |   |
| 1. Łopatka o anatomicznym kształcie, zapobiegająca nadmiernemu użycia siły oraz zmniejsza ryzyko uszkodzenia zębów pacjenta |
| 2. Możliwość intubacji pacjentów w kołnierzu ortopedycznym |
| 3. Końcówka układu optycznego wyposażona w światło LED |
| 4. Wideolaryngoskop wyposażony w system "anti-fog" zapobiegający zaparowaniu końcówki układu optycznego |
| 5. Wyposażony w okular umożliwiający pracę bez układów obrazowania |
| 6. Czas pracy urządzenia >20 minut |
| 7. Wideolaryngoskop wyposażony w kanał na rurkę intubacyjną, umożliwiający intubację bez prowadnicy |
| 14. | Do każdego monitora zestaw wideolaryngoskopów jednorazowych składający się z: | TAK |   |
| 1.Wideolaryngoskop przeznaczony dla noworodków, możliwość zastosowania z rurkami intubacyjnymi od 2.5 do 3.5 - **3 szt.** |
| 2. Wideolaryngoskop przeznaczony dla dzieci, możliwość zastosowania z rurkami intubacyjnymi od 4.0 do 5.5 - **4 szt.** |
| 3. Wideolaryngoskop przeznaczony dla dorosłych, możliwość zastosowania z rurkami intubacyjnymi od 6.0 do 7.5 - **4 szt.** |
| 4. Wideolaryngoskop przeznaczony dla dorosłych, możliwość zastosowania z rurkami intubacyjnymi od 7.0 do 8.5 - **3 szt.** |
| 15. | Przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części objętych przeglądem gwarancyjnym (w ilości, zakresie - zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy dokonywane w siedzibie użytkownika i z własnej inicjatywy  | TAK |   |
| 16. | Udokumentowanie wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |   |
| 17. | Częstotliwość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu | podać |   |
| 18. | **Parametr oceniany:**Okres gwarancji: minimum 36 miesięcy- Okres gwarancji 36 miesięcy – 0pkt.- okres gwarancji 48 miesięcy- 10 pkt.- okres gwarancji 60 miesięcy - 20 pkt.  | podać |   |

**UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” jest zapis „TAK” w przypadku parametru obligatoryjnego, niepodlegającego ocenie jakościowej. W pozycji oferowany okres gwarancji oraz czas reakcji serwisowej w okresie gwarancji - wykonawca wpisze oferowany parametr.**